RA3100 FileConverter Ver.1.4.1 (2024/09)

【错误修复】

1. 修复了一个错误，当设置的 RA30-107（2ch高电压模块）处于直流模式和 1000V 范围时，测量值为 0。

RA3100 FileConverter Ver.1.4.0 (2024/03)

【功能增加】

1. 新模块的支持
   * RA30-113　4ch电压模块

RA3100 FileConverter Ver.1.3.0 (2023/08)

【功能增加】

1. 新模块的支持
   * RA30-104　2ch AC应变模块
   * RA30-107　2ch高电压模块
   * RA30-108　2ch频率模块
   * RA30-109　2ch加速度模块
2. 波形反转功能支持
3. 追加CSV标头输出的ON/OFF功能

【改善功能】

1. 追加RA30-112远程模块信息EXT.1/EXT.2

RA3100 FileConverter Ver.1.2.0 (2023/03)

【错误修复】

1. 修复了在录制名称中使用Windows禁止字符时导致错误的错误。

【功能增加】

1. 添加了用其他字符替换Windows中非法字符的功能。

RA3100 FileConverter Ver.1.1.1 (2021/12)

【错误修复】

1. 修复了数据转换后时间数据可能无法正确输出的错误。

如果RA3100的存储器记录数据的一个文件（1个块）大于100万个样本，则数据转换后的时间数据可能无法正确输出。

1. 修复了可能输出不必要数据的错误。

如果转换数据范围（从起点到终点的范围）大于RA3100记录数据的数量，则记录数据范围之外的转换数据被输出为0值。

1. 修复了一个错误，即当数据组合时，打印机记录或SSD记录的部分转换数据可能无法输出。

使用打印机记录、SSD记录和内存记录的多种记录方式，转换数据时，可能部分打印机记录或SSD记录的转换数据不输出。

1. 修复了组合数据的时间数据可能无法正确输出的错误。

如果记录的数据是“打印机记录+内存记录”或“SSD记录+内存记录”，并且在转换数据范围内有两个或多个内存记录块，则时间数据可能无法正确输出。